POWER SWICH MODULUNDE IRF7317 İLE ANAHTARLAMA YAPILACAKTIR.

BMS MODÜLÜ PİLİN ŞARJ EDİLMESİNİ SAĞLAYACAKTIR.

BUTON İLE ÖLÇMEYE START VERİLECEKTİR.

BESLEME GERİLİMLERİMİZ 5V DUR. SENSOR MLX90614 KULLANILACAKTIR.

*MODE BUTTON*

*128x32 OLED EKRAN*

*SENSOR*

I2C

I2C

*ARDUINO PRO MINI*

*POWER SWITCH*

*BMS MODULE*

*LI ION BATTERY*